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Liste de contrôle



Note : Tous les éléments doivent être vérifiés après toute opération aérienne

	UAS

	
	UAS sécurisé

	
	Batteries débranchées

	
	Inspection du drone terminée (par exemple, aucun dommage visible)

	
	

	Documentation

	
	Temps de vol enregistrés dans le carnet technique

	
	Inscription des défauts ou événements dans le journal technique (par exemple atterrissage brutal)

	
	




