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Liste de contrôle


Note : Tous les éléments doivent être vérifiés avant toute opération aérienne

	Équipement / équipage

	
	Personnel apte à l'exploitation

	
	Tous les équipements nécessaires au fonctionnement du UAS sont disponibles et complets

	
	Documents disponibles (par exemple autorisation opérationnelle, autorisation de vol en cas d'entrée dans une zone géographique, assurance, certificat de pilote, etc.)

	
	La liste de contrôle ERP remplie pour le lieu du vol est disponible

	
	

	Planification du vol

	
	Zones géographiques applicables à la zone de vol contrôlée

	
	Informations météorologiques obtenues et prévisions pour la durée du vol compatibles avec les limites de l'UAS

	
	Planification de la mission terminée (par exemple, ensemble de points de départ)

	
	Briefing à toutes les personnes impliquées terminé

	
	

	UAS

	
	Aucun défaut ouvert dans le journal technique

	
	Inspection du drone terminée (aucun dommage visible, entièrement assemblé et dans la configuration correcte, tous les moteurs tournent facilement et librement)

	
	Batteries UA et CU chargées

	
	Plan de vol correct chargé (le cas échéant)

	
	Géovigilance à jour (le cas échéant)

	
	

	Aire de décollage

	
	Surface plate

	
	Vérifier la direction du vent

	
	Aucun obstacle dans la zone de départ ou d'arrivée

	
	Aucune personne non impliquée dans la zone d’opération

	
	



